* **255**
* **100**
* **500**
* **1024**
* **2048**

255/16=15 dư 15

15/16=0n dư 15 =>255 hệ 10 = FF hệ 16

100/16=6 dư 4

6/16=0 dư 6 => 100 hệ 10=64 hệ 16

500/16=31 dư 4

31/16=1 dư 15

1/16=0 dư 1 =>500 hệ 10= 1F4 hệ 16

1024/16=64 dư0

64/16=4 dư 0

4/16=0 dư 4 =>1024 hệ 10=400 hệ 16

2048/16=128 dư 0

128/16=8 dư 0

8/16=0 dư 8 => 2048 hệ số 10= 800 hệ 16